Author: GED

CARATTERISTICHE TECNICHE :
TIPO : MONOBLOCCO
CLASSE DI EFFICIENZA
RAFFREDDAMENTO: A++
RISCALDAMENTO: A+
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO : 12500Btu
RAFFRESAC, RISCALDA, VENTILA E
DEUMIDIFICA
INTERFACCIA DI FUNZIONAMENTO A LED
TELECOMANDO, TIMER 24 h,
SISTEMA DI SMALTIMENTO AUTOMATICO DELLA CONDENSA
TANICA DELLA RACCOLTA DELLA
CONDENSA
POSSIBILITA’ DI SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA