Author: GED

CLASSE ENERGETICA A++/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 27x85x21
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 560x800x260

CLASSE ENERGETICA A++/A(9000 BTU) - A++/A++(12000 BTU)
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 27x85x21
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 560x800x260

CLASSE ENERGETICA A++/A++
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 27x85x21
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 560x800x260

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x848x204
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x780x289
POTENZA ASSORBITA 660W