Author: GED

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 260x750x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 480x750x240
POTENZA ASSORBITA 920W