CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 275x840x150
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x765x285
POTENZA ASSORBITA 750W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 275x840x150
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x765x285
POTENZA ASSORBITA 930W