Climatizzatore
Potenza frigorifera 7500B.T.U.
Quadratura massima consigliata 16m2
Classe energetica “C”
Consumo in raffreddamento 900W
Classe energetica in riscaldamento “G”
Consumo in riscaldamento 2000W
Capacità tanica 11lt
Capacità di deumidificazione 24lt in 24h