CARATTERISTICHE TECNICHE :
TIPO : MONOBLOCCO
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA : A
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO : 9045Btu
POTENZA ASSORBITA : 1010W
DEUMIDIFICAZIONE : 23-36 litri/24h
PORTATA D'ARIA : 250-310-350 m3/h
VELOCITA' : 3
DIMENSIONI (LXAXP) : 449x750x395mm -
IDEALE PER LOCALI FINO A 40m2,
TELECOMANDO,
RUMOROSITA’ 44dB(A),
GAS REFRIGERANTE R410A,
TIMER DIGITALE 13h, TERMOSTATO,
RUOTE PER FACILE SPOSTAMENTO.