TIPO : Monoblocco
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA :A
CAPACITÀ IN RAFFRESCAMENTO : 9000Btu
POTENZA ASSORBITA : 900W/h
DEUMIDIFICAZIONE : 1 litro/h
VELOCITA' : 3
DIMENSIONI (LXAXP) : 32x73x36mm
Ideale per locali fino a 22m2, timer 24h,
termostato, controllo elettronico,
funzione sleep, telecomando.
IDEALE ANCHE
PER L’INVERNO