Author: GED

CARATTERISTICHE TECNICHE :
TIPO : Monoblocco
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA :A
CAPACITÀ IN RAFFRESCAMENTO : 12.000Btu
POTENZA ASSORBITA : 1350W/h
DEUMIDIFICAZIONE : 1 litro/h
PORTATA D'ARIA : 348/380/458 m3/h
VELOCITA' : 3
DIMENSIONI (LXAXP) : 440x745x380mm
Timer digitale (24h),
termostato, controllo elettronico, funzione Swing,
Funzione Sleep, telecomando.