CONSIGLIATO PER
AMBIENTI DI 16 m2
POTENZA 780W

CONSIGLIATO PER
AMBIENTI DI 30 m2
POTENZA 1100W