CONSIGLIATO PER
AMBIENTI DI 16 m2
POTENZA 750W
Classe C in raffreddamento
Classe D in riscaldamento

CONSIGLIATO PER
AMBIENTI DI 25 m2
POTENZA 950W
Classe C in raffreddamento
Classe D in riscaldamento