CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x798x232
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x800x285
POTENZA ASSORBITA 545W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x798x232
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x800x285
POTENZA ASSORBITA 545W

CLASSE ENERGETICA B/C
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x788x225
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x800x285
POTENZA ASSORBITA 950W