Author: Reparto_GED

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x800x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x780x290
POTENZA ASSORBITA 800W

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x800x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x780x290
POTENZA ASSORBITA 900W