Author: Reparto_GED

Capacità di refrigerazione: 9.000 BTU/h* Capacità nominale di raffreddamento: 2,3 kW** Classe energetica: A Potenza sonora: DB 63** Indice di efficienza energetica nominale: EER 2,6** Gas refrigerante R410A*** Niente tanica: smaltimento automatico della condensa Telecomando multifunzione Display LCD Timer 12h Pratiche maniglie laterali Ruote