Author: Reparto_GED

Capacità di refrigerazione: 12.000 BTU/h* Capacità nominale di raffreddamento: 2,85 kW** Classe energetica: A Potenza sonora: dB(A) 63** Indice di efficienza energetica nominale: EER 2,61** Gas refrigerante R410A *** Niente tanica: smaltimento automatico della condensa Telecomando multifunzione Display LCD Timer 12h Pratiche maniglie laterali Ruote