CLASSE ENERGETICA C
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x800x210
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x760x250
POTENZA ASSORBITA 950W