CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x740x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x740x250
POTENZA ASSORBITA 850W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x740x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x740x250
POTENZA ASSORBITA 1100W