CLASSE ENERGETICA C/D
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 240x800x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x880x320
POTENZA ASSORBITA 960W