Author: GED

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x745x195
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x715x235
POTENZA ASSORBITA 830W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x800x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x715x235
POTENZA ASSORBITA 1024W