Author: GED

CLASSE ENERGETICA A++/A++
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x915x156
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x765x285
POTENZA ASSORBITA 700W

CLASSE ENERGETICA A++/A++
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x915x156
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x765x285
POTENZA ASSORBITA 1200W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x915x156
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x765x285
POTENZA ASSORBITA 1200W