Author: Sal

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 288x800x212
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x658x290
POTENZA ASSORBITA 980W