Author: GED

DATI TECNICI
Dimensioni (lxpxh cm):44.9x39.5x75.0
Peso (Kg):30
Voltaggio/Frequenza (V~Hz):220-240~50
Maximum sound power level dB(A):63
Noise Pressure Level (min-max) dB(A):47-50
Air flow (min-med-max):250/310/350
Classe di efficenza energetica:A+
EER:3.1
Gas refrigerante:R290
Per stanze fino a (m³):110
Potenza frigorifera massima:11000-2,9 BTU/h-Kw
Potenza massima assorbita (W):950
Max Dehumidifying Quotient:41 l/h