Author: GED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI :
Potenza frigorifera : 10000 btu
Flusso d aria: 280-380 m3 / h
Deumidificazione: 40 l/24h
3 Velocita' di Ventilazione
Livello sonoro: 44-54 db
Remote Control - Display digitale
Classe: A.