Author: GED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI :
Potenza 10500 btu
Flusso d aria: 250/310/350 m3 / h
Display digitale
3 Velocita' di Ventilazione
Livello sonoro: min 44 - max63 db
Telecomando
Timer: 24 h
Classe: A.