Author: GED

DATI TECNICI
Dimensioni (lxpxh cm):80,5 l x 44,5 p x 39 h
Livello di pressione acustica (min-max) dB(A):49-53
Portata d'aria (min-med-max):250/310/350
Classe di efficenza energetica:A++
Velocità ventilazione:3
Per stanze fino a (m³):110
Potenza frigorifera massima :10.000-2,5 BTU/h-Kw
Gas refrigerante:R290
Termostato di sicurezza:✓
Timer:24h