CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x1000x155
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 515x763x258
POTENZA ASSORBITA 750W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x1000x155
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 515x763x258
POTENZA ASSORBITA 1080W