CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x800x196
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 480x600x250
POTENZA ASSORBITA 750W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x800x186
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 552x835x310
POTENZA ASSORBITA 930W