Author: GED

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x800x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x720x240
POTENZA ASSORBITA 960W
POTENZA ASSORBITA 1100W