CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 240x780x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 510x750x280
POTENZA ASSORBITA 590W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 240x780x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 510x750x280
POTENZA ASSORBITA 800W