CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 260x770x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 570x830x320
POTENZA ASSORBITA 800W