Author: GED

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x710x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x780x250
POTENZA ASSORBITA 910 W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 260x780x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x850x260
POTENZA ASSORBITA 1110W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 270x990x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 1780W
POTENZA ASSORBITA 1100W