Author: GED

CLASSE ENERGETICA A++/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x790x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 723 W

CLASSE ENERGETICA A++/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x790x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 870 W