Author: GED

CLASSE ENERGETICA A++/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x750x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 723 W

CLASSE ENERGETICA A++/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 280x750x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 1160W

CLASSE ENERGETICA A++/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 315x990x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 590x760x290
POTENZA ASSORBITA 1670W
POTENZA ASSORBITA 1100W