CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 60x60x146
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x770x245
POTENZA ASSORBITA 830W

CLASSE ENERGETICA A/B
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 270x840x180
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x770x245
POTENZA ASSORBITA 1090W