CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 300x780x210
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x880x290
POTENZA ASSORBITA 850W