Author: Sal

CLASSE ENERGETICA A+/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x800x230
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x700x250
POTENZA ASSORBITA 780W

CLASSE ENERGETICA A+/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x800x230
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x700x250
POTENZA ASSORBITA 990W