Author: GED

CLASSE ENERGETICA A+/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x870x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 530x720x280
POTENZA ASSORBITA 760W

CLASSE ENERGETICA A+/A+
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 295x870x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 530x720x280
POTENZA ASSORBITA 860W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x848x204
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x780x289
POTENZA ASSORBITA 660W