Author: GED

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 290x870x204
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x780x289
POTENZA ASSORBITA 930W