CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 285x820x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 470x660x242
POTENZA ASSORBITA 803W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 285x820x190
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 470x660x242
POTENZA ASSORBITA 1053W