CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 298x106x222
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 700x1000x400
POTENZA ASSORBITA 1470W