Author: GED

TECNOLOGIA SMART INVERTER
La tecnologia Smart Inverter consente di mantenere la temperatura costante evitando
i continui avvii e spegnimenti dei climatizzatori on/off.
FILTRO HD 80
Gli speciali filtri ad alta densità HD 80 e HD 60 trattengono le particelle di polvere
di grandezza infinitesimale, responsabili delle allergie più comuni.
FUNZIONE GOOD SLEEP
La funzione regola la temperatura in ambiente riproducendo la curva della temperatura
corporea durante le ore notturne, assicurando così un adeguato riposo fisico e mentale,
i cui benefici si traducono in una maggiore produttività ed efficienza.
TIMER 24 ORE
Avvio e spegnimento programmabili
FUNZIONE AUTO CLEAN
Il climatizzatore si pulisce da solo
La funzione elimina l'umidità presente dell'unità interna prevenendo la muffa e batteri.
FUNZIONE TURBO
Il clima desiderato, in un lampo.
MODALITÀ QUIET
Grazie alla grande silenziosità, il climatizzatore può essere utilizzato anche nelle ore notturne per migliorare la qualità del riposo, senza controindicazioni o effetti collaterali.
CAMBIO MODALITÀ AUTOMATICO
Giusto clima senza sbalzi per mantenere sempre costante la temperatura che avete impostato, evitando così anche il minimo sbalzo.

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x750x240
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x720x265

CLASSE ENERGETICA A+/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 250x750x240
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 550x720x265