Author: GED

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 260x780x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x850x260
POTENZA ASSORBITA 796 W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 260x780x200
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 540x850x260
POTENZA ASSORBITA 796W

CLASSE ENERGETICA A/A
DIMENSIONI UNITA’ INTERNA
AxLxP 270x990x220
DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
AxLxP 580x850x290
POTENZA ASSORBITA 1120W
POTENZA ASSORBITA 1100W